| Domů > Řešení problémů # Problémy se skenováním Stavová kontrolka bliká Skener se nechce zapnout. Skener se vypíná Aplikaci Epson Scan nelze spustit Stisknutím tlačítka skeneru se nespustí správná aplikace ## Stavová kontrolka bliká Zelená a oranžová stavová kontrolka jsou umístěny vlevo od tlačítka PDF a modrá stavová kontrolka se nachází pod čtyřmi tlačítky.
Barevný | Stav kontrolky | Význam
Zelená | Svítí | Napájení je zapnuto.
Bliká | Přechod do úsporného režimu.
Oranžová | Bliká | Došlo k chybě. Ujistěte se, že je skener připojen k vašemu počítači správně. Pokyny pro připojení skeneru k počítači najdete v tištěné příručce. Ujistěte se, že je skenovací software nainstalován kompletní. Pokyny pro instalaci skenovacího softwaru najdete v tištěně příručce. Spínačem napájení vypněte skener a poté odpojte napájecí kabel . Jestliže stavová kontrolka stále bliká oranžově, může být skener poškozen nebo je třeba vyměnit světelný zdroj skeneru. Podrobnosti viz Kontaktování technické podpory Epson.
Modrá | Bliká | Provádí se inicializace nebo skenování.
(Žádné) | Nesvítí | Skener je vypnutý.
Nahoru ## Skener se nechce zapnout. Zkontrolujte, zda je kabel napájecího adaptéru skeneru správně připojen ke skeneru a do fungující elektrické zásuvky. Ujistěte se, že funguje elektrická zásuvka. V případě nutnosti ji ověřte připojením a zapnutím jiného spotřebiče. Nahoru ## Skener se vypíná Zkontrolujte, zda je nastavena funkce Power Off Timer (Časový spínač vypnutí). Podrobnosti viz Nastavení časového spínače vypnutí. Nahoru ## Aplikaci Epson Scan nelze spustit Počkejte, až modrá stavová kontrolka přestane blikat, což znamená, že skener je připraven ke skenování. Zkontrolujte, zda je skener zapnutý. Vypněte počítač a skener a potom zkontrolujte, zda je k nim kabel rozhraní správně připojen. Použijte kabel USB, který byl dodán se skenerem, nebo jaký je vyznačen v Rozhraní USB. Připojte skener přímo k portu USB počítače nebo pomocí jednoho rozbočovače. Skener možná nebude správně fungovat, pokud ho připojíte k počítači přes více než jeden rozbočovač USB. Ujistěte se, že váš počítač podporuje rozhraní USB. Používáte-li program s rozhraním TWAIN, ujistěte se, že je vybrán jako Skener nebo Zdroj správný skener. Jestliže upgradujete operační systém, je třeba přeinstalovat aplikaci Epson Scan. Odinstalujte aplikaci Epson Scan, jak je popsáno v Odinstalování skenovacího softwaru, a pak ji znovu nainstalujte podle pokynů v tištěné příručce. Pouze pro Windows: Ujistěte se, že název skeneru se zobrazuje bez otazníku (?) nebo vykřičníku (!) v okně Device Manager (Správce zařízení). Pokud se název skeneru zobrazí s jednou z těchto značek nebo jako Unknown (Neznámé) zařízení, odinstalujte aplikaci Epson Scan, jak je popsáno v kapitole Odinstalování skenovacího softwaru, a pak ji znovu instalujte, jak je popsáno v tištěné příručce. Nahoru ## Stisknutím tlačítka skeneru se nespustí správná aplikace Ujistěte se, že je aplikace Epson Scan nainstalována správně. Windows Vista a XP: Klepněte na kartu Events (Události) v okně skeneru Properties (Vlastnosti) a zkontrolujte, že není vybrána možnost Take no action (Neprovádět žádnou akci). Ujistěte se také, že v seznamu Select an event (Vyberte událost) je zvoleno požadované tlačítko a že je zvolena položka Start this program (Spustit tento program). Mac OS X: Musíte být přihlášeni jako uživatel, který nainstaloval software skeneru. Jiní uživatelé musí nejprve spustit aplikaci Epson Scanner Monitor ve složce Applications (Aplikace) a potom stisknout tlačítko pro zahájení skenování. Mac OS X 10.5.8: Copy Utility není podporováno pro Mac OS X 10.5.8. Nahoru |