| Domů > Vkládání předloh na skener # Vložení filmu nebo diapozitivů Odstranění podložky na dokumenty Vložení filmu do držáku Vložení diapozitivů do držáku Instalace podložky na dokumenty ## Odstranění podložky na dokumenty Chcete-li skenovat filmy nebo diapozitivy, nejprve odstraňte podložku na dokumenty z krytu skeneru. Tím se odkryje okénko jednotky na fólie, kterou skener používá ke skenování filmů a diapozitivů.
| Otevřete kryt skeneru a opatrným vysunutím podložku na dokumenty vyjměte.
| Než vložíte filmy nebo diapozitivy, měkkou suchou látkou otřete okénko jednotky na fólie a desku dokumentu.
a. okénko jednotky na fólie Postup vložení filmu ke skenování viz Vložení filmu do držáku. Postup vložení diapozitivů ke skenování viz Vložení diapozitivů do držáku. Výměna podložky na dokumenty viz Instalace podložky na dokumenty. Nahoru ## Vložení filmu do držáku ### Umístění 35 mm filmových pásů
| Otevřete kryt držáku filmových pásů 35 mm.
| Zasuňte jeden nebo dva pásy filmu zcela do držáku filmu lesklou spodní stranou dolů. Obrázky a nápisy na pásech filmu se musí z pohledu na horní stranu jevit obráceně.
Poznámka:
Opatrně uchopte film za hrany, aby se film nepoškodil. Můžete použít i speciální rukavice, s nimiž je manipulace s filmy snadnější. Bílé nálepky na zadní straně držáku filmu a okolní oblasti nesmí být poškrábané, zaprášené ani jakkoli zakryté. Pokud jsou tyto oblasti zakryté, může docházet k problémům s rozpoznáním filmů v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim). Nezakrývejte malé otvory na držáku filmu.
| Zavřete kryt a zatlačte na něj tak, aby zaklapl. Pak stiskněte všechny okraje krytu a zajistěte je.
| Filmový pás musí být umístěn podle obrázku.
| Umístěte držák filmu na desku na dokumenty tak, aby byl zarovnán podle obrázku. Výstupek označený písmenem „A“ na držáku filmu musí zapadnout do otvoru označeného písmenem „A“ na skeneru.
| Nezapomeňte odstranit podložku na dokumenty. Viz Odstranění podložky na dokumenty.
| Zavřete kryt skeneru.
Postup skenování filmu viz Spuštění aplikace Epson Scan. Pokud po naskenování filmu budete chtít skenovat dokumenty nebo fotografie, vraťte podložku na dokumenty zpět. Viz Instalace podložky na dokumenty. ### Vložení filmu středního formátu
| Otevřete kryt na držáku filmu středního formátu.
| Zasuňte jeden obraz filmu středního formátu do držáku filmu lesklou spodní stranou dolů. Obrázek a nápis na pásech filmu se musí při pohledu na horní stranu jevit obráceně. Zkontrolujte, zda je celý rámeček obrazu umístěn v otvoru držáku filmu.
Poznámka:
Opatrně uchopte film za hrany, aby se film nepoškodil. Můžete použít i speciální rukavice, s nimiž je manipulace s filmy snadnější. Nezakrývejte žádný z drobných otvorů v držáku filmu, jinak by skener mohl mít problémy s rozpoznáváním, který držák filmu používáte.
| Uzavřete kryt na filmu a stiskněte jej, až zaklapne. Pak stiskněte všechny okraje krytu a zajistěte je.
| Filmový pás musí být umístěn podle obrázku.
| Umístěte držák filmu na desku na dokumenty tak, aby byl zarovnán s horním levým rohem. Výstupek označený písmenem „B“ na držáku filmu musí zapadnout do otvoru označeného písmenem „B“ na skeneru.
| Nezapomeňte odstranit podložku na dokumenty. Viz Odstranění podložky na dokumenty.
| Zavřete kryt skeneru.
Poznámka:
Ke skenování filmu středního formátu nelze použít režim Full Auto Mode (Plně automatický režim).
Pokud po naskenování filmu budete chtít skenovat dokumenty nebo fotografie, vraťte podložku na dokumenty zpět. Viz Instalace podložky na dokumenty. #### Použití pomocného listu pro skenování Je-li film zvlněný, lze jej narovnat díky pomocnému listu pro skenování, který je dodáván k držáku filmu středního formátu. Upozornění:
Mezi rámečkem a pomocným listem pro skenování nechte alespoň mezeru 2 mm. Ujistěte se, že se lesklá strana dotýká povrchu filmu. Jestliže položíte pomocný list pro skenování vzhůru nohama, film se může poškodit.
Je-li film stočený dolů: Položte pomocný list pro skenování pod film lesklou stranou nahoru. Pak zavřete kryt držáku. Je-li film stočený nahoru: Položte pomocný list pro skenování na film lesklou stranou dolů. Pak zavřete kryt držáku. Nahoru ## Vložení diapozitivů do držáku Pomocí části držáku filmu určené na diapozitivy lze současně naskenovat až čtyři 35mm diapozitivy. Poznámka:
Bílé nálepky na zadní straně držáku filmu a okolní oblasti nesmí být poškrábané, zaprášené ani jakkoli zakryté. Pokud jsou tyto oblasti zakryté, může docházet k problémům s rozpoznáním diapozitivů v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim). Nezakrývejte malé otvory na držáku filmu.
| Umístěte držák filmu na desku na dokumenty tak, aby byl zarovnán podle obrázku. Výstupek označený písmenem „C“ na držáku filmu musí zapadnout do otvoru označeného písmenem „C“ na skeneru.
| Do držáku diapozitivů lze vložit až čtyři diapozitivy (lesklou spodní stranou dolů). Obraz se z pohledu shora bude jevit zrcadlově převrácený. Diapozitivy musí být zorientovány podle obrázku.
Poznámka:
Dlouhý okraj diapozitivu je třeba umístit do držáku filmu podle obrázku výše.
| Nezapomeňte odstranit podložku na dokumenty. Viz Odstranění podložky na dokumenty.
| Zavřete kryt skeneru.
Postup skenování diapozitivů viz Spuštění aplikace Epson Scan. Pokud po naskenování diapozitivů budete chtít skenovat dokumenty nebo fotografie, vraťte podložku na dokumenty zpět. Viz Instalace podložky na dokumenty. Nahoru ## Instalace podložky na dokumenty Vraťte podložku na dokumenty zpět tak, že ji zasunete do zářezů na krytu skeneru. Bílý povrch musí být otočen směrem ke sklu. Nahoru |