| Domů > Skenování speciálních předloh # Korekce zadního světla Backlight Correction (Korekce podsvícení) v režimu Home Mode (Domácí režim) Backlight Correction (Korekce podsvícení) v režimu Professional Mode (Profesionální režim) Funkce Backlight Correction (Korekce podsvícení) v aplikaci Epson Scan umožňuje odstraňovat stíny z fotografií, které jsou příliš podsvícené. Tištěné fotografie, filmy a diapozitivy lze obnovit v rámci skenování.
Původní obrázek | S funkcí Backlight Correction (Korekce podsvícení)
Pokyny ke korekci podsvícení najdete v jedné z následujících částí. Full Auto Mode (Plně automatický režim): Tato funkce není dostupná v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim). Změňte režim skenování na Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim). Pokyny viz Změna režimu skenování. Office Mode (Kancelářský režim): Tato funkce není dostupná v režimu Office Mode (Kancelářský režim). Změňte režim skenování na Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim). Pokyny viz Změna režimu skenování. Home Mode (Domácí režim): Backlight Correction (Korekce podsvícení) v režimu Home Mode (Domácí režim) Professional Mode (Profesionální režim): Backlight Correction (Korekce podsvícení) v režimu Professional Mode (Profesionální režim) ## Backlight Correction (Korekce podsvícení) v režimu Home Mode (Domácí režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v některé z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V okně Home Mode (Domácí režim) vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu), Image Type (Typ obrazu) a Destination (Cíl). Podrobnosti viz Skenování v režimu Home Mode (Domácí režim).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazte náhled obrázku a potom vyberte požadovanou oblast skenování. Podrobnosti viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Zaškrtněte políčko Backlight Correction (Korekce podsvícení).
Poznámka:
Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít funkci Backlight Correction (Korekce podsvícení) na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než zaškrtnete políčko.
| Proveďte další požadovaná nastavení obrázku. Podrobnosti viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Nastavte požadovanou velikost obrázku. Podrobnosti viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru ## Backlight Correction (Korekce podsvícení) v režimu Professional Mode (Profesionální režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v některé z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V okně Professional Mode (Profesionální režim) vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu), Document Source (Zdroj dokumentu), Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) (ke skenování dokumentů a fotografií) nebo Film Type (Typ filmu) (ke skenování filmů a diapozitivů), Image Type (Typ obrazu) a Resolution (Rozlišení). Podrobnosti viz Skenování v režimu Professional Mode (Profesionální režim).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazte náhled obrázku a potom vyberte požadovanou oblast skenování. Podrobnosti viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Posuňte zobrazení stránky směrem dolů na oblast Adjustments (Úpravy) a zaškrtněte políčko Backlight Correction (Korekce podsvícení). Pokud chcete zvýšit nebo snížit účinek funkce korekce podsvícení, klepněte na tlačítko + (Windows) nebo (Mac OS X) vedle volby a vyberte nastavení ze seznamu Level (Úroveň).
Poznámka:
Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít funkci Backlight Correction (Korekce podsvícení) na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než zaškrtnete políčko.
| Proveďte další požadovaná nastavení obrázku. Podrobnosti viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Nastavte požadovanou velikost obrázku. Podrobnosti viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru |