| Domů > Skenování speciálních předloh # Obnova barev Color Restoration (Obnova barev) v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) Color Restoration (Obnova barev) v režimu Home Mode (Domácí režim) Color Restoration (Obnova barev) v režimu Professional Mode (Profesionální režim) Použití funkce Color Palette (Paleta barev) (pouze v režimu Professional Mode (Profesionální režim)) Pomocí funkce Color Restoration (Obnova barev) v aplikaci Epson Scan můžete obnovit barvy a ostrost starých, vybledlých a nesprávně exponovaných fotografií. Tištěné fotografie, filmy a diapozitivy lze obnovit v rámci skenování.
Původní obrázek | S funkcí Color Restoration (Obnova barev)
Pokyny pro obnovu barev najdete v jedné z následujících částí. Full Auto Mode (Plně automatický režim): Color Restoration (Obnova barev) v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) Office Mode (Kancelářský režim): Tato funkce není dostupná v režimu Office Mode (Kancelářský režim). Změňte režim skenování na Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim). Pokyny viz Změna režimu skenování. Home Mode (Domácí režim): Color Restoration (Obnova barev) v režimu Home Mode (Domácí režim) Professional Mode (Profesionální režim): Color Restoration (Obnova barev) v režimu Professional Mode (Profesionální režim) ## Color Restoration (Obnova barev) v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v jedné z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů Poznámka pro film nebo diapozitivy:
V režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) lze skenovat pouze 35mm barevné filmy a barevné diapozitivy. Chcete-li skenovat jiné typy filmů, použijte režim Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim). Postup změny režimu skenování viz Změna režimu skenování.
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim) klepněte na tlačítko Customize (Přizpůsobit). Zobrazí se okno Customize (Přizpůsobit):
| Zaškrtněte políčko Color Restoration (Obnova barev).
| Chcete-li zvolit nastavení uložení souboru, klepněte na tlačítko File Save Settings (Možnosti uložení souboru). Pokyny viz Volba File Save Settings (Možnosti uložení souboru).
Poznámka:
Spustíte-li Epson Scan z programu s rozhraním TWAIN, tlačítko File Save Settings (Možnosti uložení souboru) se nezobrazí.
| Po dokončení výběru potřebných nastavení se klepnutím na tlačítko OK vraťte do okna Full Auto Mode (Plně automatický režim).
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru ## Color Restoration (Obnova barev) v režimu Home Mode (Domácí režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v některé z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V okně Home Mode (Domácí režim) vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu), Image Type (Typ obrazu) a Destination (Cíl). Podrobnosti viz Skenování v režimu Home Mode (Domácí režim).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazte náhled obrázku a potom vyberte požadovanou oblast skenování. Podrobnosti viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Zaškrtněte políčko Color Restoration (Obnova barev).
Poznámka:
Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít funkci Color Restoration (Obnova barev) na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než zaškrtnete políčko.
| Proveďte další požadovaná nastavení obrázku. Podrobnosti viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Nastavte požadovanou velikost obrázku. Podrobnosti viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru ## Color Restoration (Obnova barev) v režimu Professional Mode (Profesionální režim)
| Umístěte předlohu na desku dokumentu. Pokyny najdete v některé z následujících částí.
Dokumenty nebo fotografie: Vložení dokumentů a fotografií Film nebo diapozitivy: Vložení filmu nebo diapozitivů
| Spusťte aplikaci Epson Scan. Pokyny viz Spuštění aplikace Epson Scan.
| V okně Professional Mode (Profesionální režim) vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu), Document Source (Zdroj dokumentu), Auto Exposure Type (Typ autom. expozice) (ke skenování dokumentů a fotografií) nebo Film Type (Typ filmu) (ke skenování filmů a diapozitivů), Image Type (Typ obrazu) a Resolution (Rozlišení). Podrobnosti viz Skenování v režimu Professional Mode (Profesionální režim).
| Klepnutím na tlačítko Preview (Náhled) zobrazte náhled obrázku a potom vyberte požadovanou oblast skenování. Podrobnosti viz Náhled a úprava oblasti skenování.
| Posuňte zobrazení stránky směrem dolů na oblast Adjustments (Úpravy) a zaškrtněte políčko Color Restoration (Obnova barev).
Poznámka:
Skenujete-li několik obrázků najednou a chcete použít funkci Color Restoration (Obnova barev) na všechny obrázky nebo oblasti skenování, klepněte na tlačítko All (Vše) v okně Preview (Náhled) ještě předtím, než zaškrtnete políčko.
| Proveďte další požadovaná nastavení obrázku. Podrobnosti viz Úprava barev a dalších nastavení obrázku.
| Chcete-li provést přesnější úpravy barev, klepněte na ikonu Color Palette (Paleta barev). Pokyny viz Použití funkce Color Palette (Paleta barev) (pouze v režimu Professional Mode (Profesionální režim)).
| Nastavte požadovanou velikost obrázku. Podrobnosti viz Volba velikosti skenovaného obrázku.
| Klepněte na tlačítko Scan (Skenovat).
Další postup závisí na způsobu spuštění aplikace Epson Scan. Pokyny viz Úprava naskenovaného obrázku. Nahoru ## Použití funkce Color Palette (Paleta barev) (pouze v režimu Professional Mode (Profesionální režim)) Podle následujících kroků můžete jemně doladit barvy ve svých obrázcích pomocí funkce Color Palette (Paleta barev) v režimu Professional Mode (Profesionální režim). Tato funkce je dostupná pouze po náhledu obrázků, proto nejprve klepněte na Preview (Náhled), chcete-li ji použít. ### Výběr vzorku barvy z obrazu
| Klepněte na ikonu Color Palette (Paleta barev).
| Klepněte na ikonu extrakce barvy . Kurzor se změní v kapátko.
| V okně Preview (Náhled) klepněte v obrazu na barvu, která vyžaduje úpravu.
Vybraná barva je přemístěna v okně Color Palette (Paleta barev) do prostřední buňky, kterou obklopují buňky jemně se lišící v odstínech.
| Vyberte buňku s odstínem, který chcete použít na úpravu barvy v obrázku. Tato barva se nyní stane barvou centrální buňky a barevná změna se odrazí v obraze.
Poznámka:
Pokud je třeba, můžete také použít buňky napravo od oblasti nastavení a změnit jas.
| Chcete-li pokračovat v úpravě barvy, opakujte krok 4.
Chcete-li uložit barvu pro budoucí skenování, klepněte na ikonu save (Uložit). Barva se objeví v oblasti uložení. Poznámka:
Chcete-li načíst dříve uloženou barvu, vyberte barvu a klepněte na tlačítko pro použití na paletu .
| Po skončení úprav barev se klepnutím na tlačítko Close (Zavřít) vraťte do okna Professional Mode (Profesionální režim).
Další informace o použití funkce Color Palette (Paleta barev) naleznete v nápovědě Epson Scan Help. ### Použití barvy na obrázek
| Klepněte na ikonu Color Palette (Paleta barev).
| Vyberte buňku s odstínem, který chcete použít na úpravu barvy v obrázku. Tato barva se nyní stane barvou centrální buňky.
Poznámka:
Pokud je třeba, můžete také použít buňky napravo od oblasti nastavení a změnit jas.
| Klepněte na ikonu použití barvy . Kurzor se změní na kapku.
| V okně Preview (Náhled) klepněte v obrazu na barvu, která vyžaduje úpravu. Na obrázku se projeví změna barvy.
| Chcete-li pokračovat v úpravě barvy, opakujte kroky 2 až 4.
Pokud chcete barvu uložit pro skenování v budoucnu, klepněte na ikonu pro uložení . Barva se objeví v oblasti uložení. Poznámka:
Chcete-li načíst dříve uloženou barvu, vyberte barvu a klepněte na tlačítko pro použití na paletu .
| Po skončení úprav barev se klepnutím na tlačítko Close (Zavřít) vraťte do okna Professional Mode (Profesionální režim).
Další informace o použití funkce Color Palette (Paleta barev) naleznete v nápovědě Epson Scan Help. Nahoru |