| Domů > Bezpečnost # Důležité bezpečnostní pokyny Omezení týkající se kopírování Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte veškerá upozornění a pokyny vyznačené na skeneru. V tomto dokumentu mají varování, upozornění a poznámky následující význam: Varování
je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.
Upozornění
je nutno respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.
Poznámky
obsahují důležité informace a užitečné tipy pro práci s tímto zařízením.
Umístěte skener do takové blízkosti počítače, aby k němu bez problémů dosáhl kabel rozhraní. Skener a napájecí adaptér neumísťujte ani neskladujte mimo budovy, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystaveným otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, zdrojům silného světla nebo rychlým změnám teploty či vlhkosti. Nepoužívejte skener, pokud máte vlhké ruce. Umístěte skener a napájecí adaptér v blízkosti elektrické zásuvky, aby bylo možné napájecí kabel snadno odpojit. Upozornění:
Zkontrolujte, zda napájecí kabel odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
Napájecí kabel je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení a zauzlení a jiným způsobům poškození. Neumísťujte na napájecí kabel žádné předměty. Chraňte napájecí kabel a síťový adaptér před jakýmkoli poškozením. Dejte obzvláště pozor na to, aby kabely síťového adaptéru nebyly na koncích a v místě vstupu do síťového adaptéru zkrouceny. Používejte pouze napájecí adaptér, který je dodáván se skenerem. Následkem použití jakéhokoli jiného adaptéru by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění. Napájecí adaptér byl navržen k použití se skenerem, se kterým se dodává. Pokud není uvedeno jinak, nepoužívejte ho s jinými elektronickými zařízeními. Používejte pouze typ zdroje elektrické energie uvedený na štítku napájecího adaptéru. Energii je nutné odebírat vždy přímo ze standardní domácí elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru, který splňuje příslušné místní bezpečnostní normy. Při připojování tohoto zařízení k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození propojených zařízení. Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají. Pokud k zapojení skeneru používáte prodlužovací šňůru, ujistěte se, že celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená pomocí této šňůry nepřekračuje kapacitu šňůry v ampérech. Zkontrolujte také, zda celková kapacita proudu pro všechna zařízení zapojená do této elektrické zásuvky ve zdi nepřekračuje kapacitu zásuvky v ampérech. Kromě konkrétních situací popsaných v příručkách ke skeneru se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy ani opravy napájecího adaptéru, skeneru ani doplňků. Nevkládejte do otvorů žádné předměty, protože by mohlo dojít k dotyku v místě s nebezpečným napětím nebo ke zkratu. Dávejte pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jestliže dojde k poškození zástrčky, vyměňte kabel nebo se obraťte na odborného elektrotechnika. Jestliže zástrčka obsahuje pojistky, musíte je nahradit pouze pojistkami se stejnými rozměry a parametry. V následujících případech odpojte skener od napájecího adaptéru a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi: napájecí adaptér nebo zástrčka je poškozena; do skeneru nebo napájecího adaptéru pronikla kapalina; skener nebo napájecí adaptér upadl nebo byl jeho kryt poškozen, skener nebo napájecí adaptér nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. (Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v provozních pokynech.) Před čištěním odpojte skener a napájecí adaptér. K čištění používejte pouze vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe ani čističe ve spreji. Pokud skener nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky. ## Omezení týkající se kopírování Dodržujte následující omezení, aby při použití skeneru nedošlo k porušení zákonů. Ze zákona je zakázáno kopírovat následující položky: bankovky, mince, státní obchodovatelné cenné papíry, státní akcie a cenné papíry vydávané městem, nepoužité poštovní známky, předplacené pohlednice a jiné platné poštovní položky s platným poštovným, státní kolky a cenné papíry vydané podle zákonných postupů. Při kopírování následujících položek buďte obezřetní: soukromé obchodovatelné cenné papíry (akciové certifikáty, převoditelné úpisy, šeky atd.), různé průkazy, lístky atd., pasy, řidičské průkazy, doklady způsobilosti, silniční doklady, stravenky, vstupenky a podobně. Poznámka:
Kopírování těchto dokumentů může být rovněž protizákonné.
Zodpovědné používání materiálů podléhajících autorským právům Skener může být zneužit ke kopírování materiálů chráněných autorským právem. Pokud nebudete jednat na radu zkušeného právníka, před zkopírováním publikovaných materiálů si vyžádejte oprávnění držitele autorských práv. Nahoru |